## Ladesystem #### Keilriemen überprüfen | 4-25 | Keilriemen auswechseln

Überprüfen, dass die Riemenspannermarkierung (A) wie abgebildet im Sollwertbereich (B) liegt. Bei Abweichung muss der Keilriemen ausgewechselt werden (siehe Seite 4-25). |  | Den Generatorriemen (B) am Spanner (A) lockern und den Riemen ausbauen. Der Einbau eines neuen Riemens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. a a a