## Cruise Control #### Test/Auswechseln des Hauptschalters | 4-46 | Test/Auswechseln des Set-/Resume-/Cancel-Schalters

Die Schalterverkleidung vorsichtig aus der Instrumententafel herausstemmen. Klemmenseite der Stecker Den 5P-Stecker vom Hauptschalter abziehen, dann den Schalter ausbauen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen in jeder Schalterposition entsprechend der Tabelle prüfen. Wenn kein Stromdurchgang besteht, den Schalter auswechseln. |  | Die zwei Schrauben herausdrehen, dann den Schalter ausbauen. Klemmenseite der Stecker In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Wenn Stromdurchgang gemäß der Tabelle besteht, bei dem Eingangstest an der Cruise-Control-Einheit jedoch ein Schalterdefekt aufgetreten ist, den Kabelbaum am Schalter-Schaltkreis überprüfen und reparieren. Wenn in einer oder beiden Positionen kein Stromdurchgang besteht, den Schalter auswechseln.