## Automatikgetriebe #### Probefahrt | 14-108 |

Den Motor auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen (bis der Kühlerlüfter anspringt). Die Feststellbremse anziehen und die Hinterräder blockieren. Den Motor anlassen, dann bei gleichzeitiger Betätigung des Bremspedals in die Position schalten. Das Gaspedal betätigen und plötzlich loslassen. Der Motor darf nicht ausgehen. Den gleichen Test in Position wiederholen. Den Honda-PGM-Tester (A) anschließen und mit der PGM-FI-Datenliste fortfahren; dann mit Schritt 9 fortfahren. Falls kein PGM-Tester zur Verfügung steht, mit Schritt 5 fortfahren. |  | Das PCM ausbauen und nach unten bewegen (siehe Seite 14-6). Ein digitales Multimeter (A) und einen spitzen Prüfstift (B) anschließen, um die Spannung zwischen Klemme A15 (+) und Klemme A23 (-) bzw. A24 (-) des PCM (C) zu überprüfen. PCM-STECKER A (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen