## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Kupplung | 2-10 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kupplungspedal | Abstand zum Boden |  | 198 mm | -
Hub |  | 130-140 mm | -
Spiel |  | 8-18 mm | -
Ausrückabstand zum Boden |  | min. 113 mm | -
Schwungscheibe | Schlag der Kupplungspaßfläche |  | max. 0,06 mm | 0,15 mm
Kupplungsscheibe | Nietkopftiefe | Motor D17A | 1,65-2,25 mm | 0,8 mm
Außer Motor D17A | 1,2-1,7 mm | 0,2 mm
Stärke |  | 8,3-9,0 mm | 5,7 mm
Druckplatte | Verzug |  | max. 0,03 mm | 0,15 mm
Höhe der Membranfederfinger | Measure with feeler gauge and special tool | D16W7, D16W8, D16W9, D16V2 engines | max. 0,6 mm | 0,8 mm
Except D16W7, D16W8, D16W9, D16V2 engines | max. 0,6 mm | 1,0 mm