## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung und Einstellung der Vorderrad-Bremsbeläge (Fortsetzung) | 19-13 |

ACHTUNG Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Die Staubpartikel nicht einatmen. Die Bremsbaugruppe niemals mit einem Druckluftschlauch oder einer Bürste reinigen. Stets einen geeigneten Staubsauger verwenden.
2. Überprüfung (Modell KX) Die Vorderseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Vorderräder anheben. Die Stärke von Innenbelag (A) und Außenbelag (B) überprüfen. Die Stärke des Trägers nicht mitberechnen. Bremsbelagstärke:
   Sollwert: | 9,5 – 10,5 mm
   Verschleißgrenze: | 1,6 mm
Innerer Belag: Äußerer Belag: Wenn die Bremsbelagstärke unterhalb der Verschleißgrenze liegt, die Bremsbeläge als Satz auswechseln. |  | Auswechseln (Modell KX) Die Schraube (A) herausdrehen und den Bremssattel (B) aus dem Weg schwenken. Den Schlauch und die Stiftmanschetten auf Beschädigung und Verschleiß prüfen. Die Bremsbelagscheibe (A) und Bremsbeläge (B) entfernen.