## Innenverkleidung #### Aus- und Einbau der Verkleidung – Kofferraum | 20-67 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen.

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.

Lage der Befestigungen
A : Clip, 4 | B : Clip, 4 | C: Clip, 7 oder 8
| LINKE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG ERSATZRADABDECKUNG KOFFERRAUM-BODENMATTE nur bei umlegbarem Rücksitz LINKE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG RECHTE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG ERSATZRADABDECKUNG (ohne Kofferraumbodenabstandsstück) RECHTES KOFFERRAUMBODENAB- STANDSSTÜCK RECHTE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG MITTLERES KOFFERRAUMBODENAB- STANDSSTÜCK HINTERE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG LINKES KOFFERRAUMBODENAB- STANDSSTÜCK