## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Aus- und Einbau des Auspuffkrümmers (Fortsetzung) | 9-7 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

Motor D15Y3, D16V2, D17A5:

| DICHTUNG Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. WÄRMESCHUTZSCHILD AUSPUFFROHR B DICHTUNG Auswechseln. AUSPUFFROHR A 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. DICHTUNG Auswechseln. SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm 33 N (3,4 kg-m) Auswechseln.