## Scheibenwischer/Waschanlage #### Test des Waschanlagenmotors | 22-182 | ## Auswechseln des Waschflüssigkeitsbehälters

Den linken inneren Kotflügel ausbauen (siehe Seite 20-121). Den 2P-Stecker (A) vom Waschanlagenmotor (B) abziehen. Scheinwerfer
Windschutzscheibe: | Hinten:
Den Motor durch Anschließen von Batteriespannung an Klemme Nr. 1 und Masse an Klemme Nr. 2 des Waschanlagenmotors testen. Der Motor muß laufen. Den Motor auswechseln, wenn er gar nicht oder nur ungleichmäßig läuft. Wenn der Motor gleichmäßig läuft, aber nur wenig oder gar keine Waschflüssigkeit herausgepumpt wird, auf einen abgezogenen oder blockierten Waschanlagenschlauch oder einen verstopften Pumpenauslaß im Motor prüfen. |  | Den linken inneren Kotflügel ausbauen (siehe Seite 20-121). Den/die 2P-Stecker (A) und den Waschanlagenschlauch (B) abziehen. Die drei Schrauben herausdrehen und den Waschflüssigkeitsbehälter ausbauen. Der Einbau des Flüssigkeitsbehälters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Die Funktion des Waschanlagenmotors prüfen.