## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts | 23-2 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Watungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen müssen befolgt werden. Siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic, Teile-Nr. 6GES5A00, auf dieser CD. ZUR BEACHTUNG: Die Vordersitzgurte auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln. Die Sicherheitsgurte beim Aus- und Einbau nicht beschädigen. Vordersitz-Sicherheitsgurt Falls ein Radio vorhanden ist, sicherstellen, daß der Diebstahlsicherheitscode bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten lang warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den Vordersitz ganz nach vorne schieben. Die unteren Langschrauben herausdrehen, dann den Schiebegriff (A) entfernen. Das Schieberverkleidungsblech entfernen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 20-35). |  | Die obere Ankerabdeckung (A) entfernen und die obere Langschraube (B) herausdrehen. Den Stecker (A) des Gurtstraffers abziehen. Die selbstschneidende ET-Schraube (B) des Aufrollers und die untere Aufrollerschraube (C) herausdrehen, dann den Vordersitzgurt (D) und den Aufroller (E) ausbauen.