## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-27 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
MOTOR | Typ | Motor D17A5, D17A4, D17A2, D16V2, D16W8, D16W7, D15Y4 | Wassergekühlter, 4-Takt-SOHC-VTEC-Motor
Motor D17A3, D17A1, D17Z1, D15Y6, D15Y5, D15Y3, D15Y2, D14Z5 | Wassergekühlter, 4-Takt-SOHC-Motor
Zylinderanordnung |  | Reihen-Vierzylinder, quer eingebaut
Bohrung und Hub | Motor D14Z5 | 75 x 79 mm
Motor D15Y6, D15Y5, D15Y4, D15Y3, D15Y2 | 75 x 84,5 mm
Motor D16V2, D16W8, D16W7 | 75 x 90 mm
Motor D17A5, D17A4, D17A3, D17A2, D17A1, D17Z1 | 75 x 94,4 mm
Hubraum | Motor D14Z5 | 1.396 cm3
Motor D15Y6, D15Y5, D15Y4, D15Y3, D15Y2 | 1.493 cm3
Motor D16V2, D16W8, D16W7 | 1.590 cm3
Motor D17A5, D17A4, D17A3, D17A2, D17A1, D17Z1 | 1.668 cm3
Verdichtungsverhältnis | Motor D14Z5 | 10,4
Motor D15Y5, D15Y3, D15Y2 | 9,0
Motor D15Y6 | 9,4
Motor D15Y4 | 9,9
Motor D16V2, D16W7 | 9,4
Motor D16W7 | 10,4
Motor D17A3, D17A1, D17Z1 | 9,5
Motor D17A4, D17A2 | 9,9
Motor D17A5 | 9,5
Ventiltrieb | Motor D17A5, D17A4, D17A2, D16V2, D16W8, D16W7, D15Y4 | riemengetrieben, SOHC VTEC, 4 Ventile pro Zylinder
Motor D17A3, D17A1, D15Y5, D15Y3, D15Y2, D14Z5 | riemengetrieben, SOHC, 4 Ventile pro Zylinder