## Schaltgetriebe #### Getriebe ausbauen (Fortsetzung) | 13-7 |

Fahrzeug anheben und sichere Abstützung sicherstellen. Das Getriebeöl ablassen. Die Ablass-Schraube mit einer neuen Unterlegscheibe wieder einschrauben (siehe Seite 13-4). Den Spritzschutz abnehmen. Den Dreiwege-Katalysator (TWC) ausbauen (siehe Schritt 25 auf Seite 5-6). Die Antriebswellen ausbauen (siehe Seite 16-3). Die Zwischenwelle ausbauen (siehe Seite 16-18). Befestigungsschraube der vorderen Motoraufhängungshalterung herausschrauben. |  | Die drei Befestigungsschrauben des hinteren Getriebelagers herausschrauben. Den Hilfsrahmen mit einem 4 x 4 x 40"-Holzklotz und einem Wagenheber abstützen. a a a