## Schaltgetriebe #### Zerlegung des Getriebes (Fortsetzung) | 13-17 |

ZUR BEACHTUNG: Das Kuplungsgehäuse auf zwei dicken Holzstücken ablegen, so daß die Hauptwelle nicht gegen die Werkbank schlägt. Die Arretierschrauben (A), Federn, Stahlkugeln sowie den Rückfahrscheinwerferschalter (B) und die Getriebeaufhängung (C) entfernen. Die Wählhebelbaugruppe ausbauen. |  | Die Wählhebelbaugruppe (A) und die 8x10mm-Paßstifte (B) entfernen. Die Ablaßschraube (A), die Einfüllschraube (B), den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS) (C) und den O-Ring (D) entfernen.