## Ventilgehäuse #### Zerlegung, Überprüfung und Zusammenbau des Sekundärventilgehäuses | 14-187 |

1. Alle Teile sorgfältig mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trocknen. Alle Kanäle ausblasen.
2. Die Sicherungsschraube der CPC-Ventileinstellschraube nicht bewegen.
3. Alle Ventile auf freie Beweglichkeit überprüfen. Wenn ein Ventil nicht frei gleitet, siehe unter Reparatur des Ventilgehäuses (siehe Seite 14-181).
4. Das Ventilgehäuse als eine Baugruppe auswechseln, wenn Teile verschlissen oder beschädigt sind.
5. Während des Zusammenbaus alle Teile mit Automatikgetriebeöl bestreichen.

| VENTILKAPPENCLIP VENTILKAPPE VENTILKAPPE SCHALTVENTIL 2. - 3. GANG SEKUNDÄRVENTILGEHÄUSE Auf Riefen und Beschädigung überprüfen. AUSLASSVENTIL 4. GANG FEDERSITZ VENTILKAPPE ROLLE VENTILHÜLSE BLENDENSTEUERVENTIL 3. – 4. GANG SICHERUNGSSCHRAUBE Nicht bewegen. SCHALTVENTIL 3. - 4. GANG

FEDERDATEN

Nr. | Feder | Sollwert (Neu) - Einheit: mm
|  | Drahtdurchmesser | AD | Ungespannte Länge | Windungen
(1) | Schaltventilfeder 3. - 4. Gang | 0,9 | 7,6 | 57,0 | 26,8
(2) | Schaltventilfeder 2. - 3. Gang | 0,9 | 7,6 | 57,0 | 26,8
(3) | Auslaßventilfeder 4. Gang | 0,9 | 6,1 | 36,4 | 19,5
(4) | Blendensteuerventil 3. – 4. Gang | 0,7 | 6,6 | 37,5 | 24,6