## Türen #### Aus- und Einbau der Vordertürverkleidung (Fortsetzung) | 20-145 |

4. Den Stecker des Fensterheberschalters (A) abziehen und die Schrauben aus dem Griffsockel (B) und der Türverkleidung (C) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
5. |  | Die Clips, mit denen die Türverkleidung (A) befestigt ist, mit einem Innenverkleidungslösewerkzeug (B) abziehen; dann die Türverkleidung nach oben ziehen und abnehmen. Dabei die Türverkleidung möglichst wenig biegen, um Knicke oder Risse zu vermeiden.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 7
Der Einbau der Türverkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Sicherstellen, daß der Stecker korrekt angeschlossen und jede Stange korrekt eingebaut wird.