## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-10 |

Sicherstellen, dass die Lackmarkierung (A) mit dem Ende des Außengelenks (B) zur Deckung kommt. Das mit der neuen Antriebswelle gelieferte Schmiermittel auf das Außengelenk auftragen. Schmiermittelmenge Außengelenk: Modell mit Motor D14Z6: 80-100 g Modell mit Motor D16V1: 80-105 g |  | Die Manschettenenden (A) auf die Antriebswelle (B) und das Außengelenk (C) aufschieben. Den Keil des Manschettenbandes (A) mit der Öse mit einer handelsüblichen Zange für Manschettenbänder schließen. a a a