## Rahmen #### Rahmenreparaturschema (Fortsetzung) | 20-273 |

l | Paßbohrung Ø25 | t | Für Mitte der oberen Querlenkerhalterung Ø15
m | Für Nachlaufquerlenker Ø13 | u1, u2 | Paßbohrung Ø13
n | Paßbohrung Ø25 | v | Für oberen Querlenker Ø13
o | Paßbohrung Ø20 | w | Paßbohrung Ø25
p | Mitte des Nachlaufquerlenkers | x | Für Mitte des hinteren unteren Trägers
q | Mitte des hinteren Stoßdämpfers 73 x 68 (Schlitz) | y | Paßbohrung Ø50
r | Für oberen Querlenker Ø13 | z | Paßbohrung Ø20
s | Für Nachlaufquerlenker Ø23 |  |