## Motorblock #### Kurbelwelle einbauen (Fortsetzung) | 7-26 |

Die Lagerschalen in den Zylinderblock und in die Pleuelstangen einbauen. Auf die Hauptlager und Pleuellager Motoröl auftragen. Die Kurbelwelle so halten, dass die Kurbelzapfen Nr. 2 und Nr. 3 gerade nach oben weisen, und die Kurbelwelle in den Block absenken. Die Druckscheiben (A) auf Zapfen Nr. 4 des Zylinderblocks aufsetzen. Motoröl auf die Gewinde der Pleuelschrauben auftragen. Kurbelzapfen in Pleuelstange Nr. 1 und Pleuelstange Nr. 4 einsetzen. Die Markierung (B) auf Pleuelstange und -deckel aufeinander ausrichten. Pleueldeckel anbringen und die Schrauben von Hand anziehen. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen und die Kurbelzapfen in die Pleuelstangen Nr. 2 und Nr. 3 einsetzen. Die Markierung auf Pleuelstange und -deckel aufeinander ausrichten. Pleueldeckel anbringen und die Schrauben von Hand anziehen. |  | Die Pleuelschrauben mit 29 Nm anziehen. Die Pleuelschrauben um zusätzliche 90° festziehen. Alte Flüssigdichtung von den Auflageflächen des Tragrahmens, von Schrauben und aus Schraubenbohrungen entfernen. Die Tragrahmen-Passflächen reinigen und trocknen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) gleichmäßig auf die Tragrahmen-Passflächen und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als fünf Minuten vergangen sind. Stattdessen nach dem Entfernen der angetrockneten Dichtungsreste neue Flüssigdichtung auftragen. a a a