## Querschnitt der Karosserie und Abdichtmassen #### Allgemeines | 5-4 |

ZUR BEACHTUNG: Die Anweisungen des Herstellers der Abdichtmasse befolgen. Die abzudichtenden Bereiche mit weißem Benzin reinigen. Überschüssige Punktabdichtmasse mit Verdünner abwischen. Nach dem Aufsprühen von Grundierung füllen sich die Bereiche mit Abdichtmasse, von denen Punktabdichtmasse abgewischt wurde. Sicherstellen, daß die Abdichtmasse zu sehen ist, wenn sich das abgedichtete Teil in seiner korrekten Position befindet. Siehe Seite 5-5 bis Seite 5-9 dieses Handbuchs. Den Motorraum, die Türöffnung, die Kofferraumrinne und die Heckklappenrinne komplett abdichten. Überschüssige Abdichtmasse abwischen. |  | Abdichtmasse auf alle Bereiche auftragen, die das Ersatzteil abdeckt. Die Abdichtmasse gegebenenfalls mit einer Bürste glätten.