## Kupplung #### Überholung des Kupplungsgeberzylinders | 12-6 |

Explosionsansicht

ZUR BEACHTUNG: Beim Anschließen des Ausgleichsbehälterschlauchs die gelbe Markierung auf dem Schlauch mit der Rippe an Ausgleichsbehälter/Hauptbremszylinder-Anschlußbereich zur Deckung bringen.

| KUPPLUNGSGEBERZYLINDERDICHTUNG GEBERZYLINDERGEHÄUSE Zylinderwand auf Riefen und Verschleiß prüfen. AUSGLEICHSBEHÄLTERSCHLAUCH Auf Beschädigung, Undichtigkeit, Verklemmung oder Verdrehung prüfen. HALTECLIP Auswechseln. HALTECLIPHALTER (nur LHD) TANK (Bremsbaugruppen-Schmierfett) (Bremsbaugruppen-Schmierfett) DRUCKSTANGE SPRENGRING SICHERUNGSSTIFT Auswechseln. GABEL PEDALSTIFT ANSCHLAG Auf Beschädigung und Biegung prüfen. CLIPHAKEN SIND SEITLICH MIT EINEM KLEINEN PFEIL GEKENNZEICHNET. O-RING Auswechseln.