## Motorschmierung #### Ölfilter auswechseln (Fortsetzung) | 8-8 |

In Frankreich produzierte Ölfilter (Ölfilter mit 3/4-Drehung): Ölfilter mit dem handelsüblichen Ölfilterschlüssel abbauen (LABINAL-Purflux 76). Gewinde (A) und Gummidichtung (B) am neuen Filter überprüfen. Den Sitz am Motorblock abwischen, dann die Gummidichtung des Filters dünn mit Öl bestreichen. Nur Filter mit eingebautem Bypass-System verwenden. Den Ölfilter von Hand aufschrauben. Nach dem Aufsetzen der Gummidichtung den Ölfilter mit dem handelsübliche Ölfilterschlüssel (LABINAL-Purflux 76) (A) im Uhrzeigersinn festziehen. Festziehen: 3/4-Drehung im Uhrzeigersinn. Drehmoment: 22 Nm |  | Wenn außen am Filter 4 Ziffern (1 bis 4) angebracht sind, beim Festziehen des Filters folgendermaßen vorgehen: Den Filter aufschrauben, bis seine Dichtung den Ölkühler leicht berührt, und aufschreiben, welche Nummer nach unten weist. Filter festziehen, indem er im Uhrzeigersinn um 3 Ziffern von der notierten weitergedreht wird. Falls beispielsweise die Ziffer 2 bei aufsitzender Dichtung nach unten weist, den Filter festziehen, bis die Ziffer 1 sich an dieser Stelle befindet. Nach dem Einbau den Motor bis zum vorgeschriebenen Füllstand mit Öl befüllen, dann länger als drei Minuten laufen lassen und auf Ölundichtigkeit prüfen. a a a