## Heckabschlußblech #### Ausbau | 3-62 | Einbau

Das Heckabschlußblech herausschneiden und abstemmen. Die untere C-Säulenrinne auf Lage und Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln (siehe Seite 3-59). HECKABSCHLUSSBLECH VERSTEIFUNG DER UNTEREN C-SÄULENRINNE HECKABSCHLUSSBLECH HINTERES BODENBLECH AUFBOCKVERSTEIFUNG UNTERE C-SÄULENRINNE |  | Das neue Heckabschlußblech ansetzen und die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Die Heckklappe, die Schlußleuchte und den Heckstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Die Heckklappe auf einwandfreie Funktion prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen: HECKABSCHLUSSBLECH UNTERE C-SÄULENRINNE