## Scheiben #### Auswechseln der Dreiecksfensterscheibe (Fortsetzung) | 20-31 |

Einen dünnen Film Scheibengrundierung auf der Innenfläche der Dreiecksfensterscheibe (A) mit einem Schwamm wie dargestellt auftragen. Danach die Grundierung mit Gaze oder Mull leicht abwischen. Keine Karosseriegrundierung auf die Dreiecksfensterscheibe auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Geschieht dies doch, haftet der Kleber möglicherweise nicht richtig an der Dreiecksfensterscheibe, was nach dem Einbau der Dreiecksfensterscheibe zu Undichtigkeiten führen kann. Auf eine grundierte Fläche darf kein Wasser, Staub oder Abrieb gelangen. Schraffierter Bereich: Hier Glasgrundierung auftragen. |  | Einen dünnen Film Karosseriegrundierung auf die Kleberreste auf der Flanschöffnung der Dreiecksfensterscheibe mit einem Schwamm auftragen. Die Karosseriegrundierung mindestens 10 Minuten lang ablüften lassen. Keine Glasgrundierung auf die Karosserie auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Vor dem Färben des Flansches das Armaturenbrett abschaben. Schraffierter Bereich: Karosseriegrundierung hier anbringen. Vor dem Füllen der Patrone das Ende der Düse (A), wie dargestellt, ''V''-förmig einschneiden.