## EPS-Komponenten #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-103 |

Das Zahnstangengehäuse (A) in das Getriebegehäuse (B) drücken, so daß die Kerbe (C) auf den Stift (D) unten im Getriebegehäuse ausgerichtet ist. Die Sicherungsschraube (A) zunächst von Hand anziehen, dann das Spezialwerkzeug (B) sicher auf die Sicherungsschraube setzen. Die Sicherungsschraube auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Das Spezialwerkzeug abnehmen. |  | Allzweckfett auf die Gleitfläche der Gleitführung (A) auftragen. Die Zahnstange durch Drehen der Ritzelwelle ganz nach links schieben und die Gleitführung durch Ausrichten der Schraubenbohrungen (B) auf die Zahnstange aufsetzen. Die Zahnstange innerhalb ihres Hubs zentrieren und die Gleitführung (B) auf die Bohrungen (C) in der Manschette ausrichten. Die Gleitführung durch festes Drücken entlang der Bohrungskanten an der Manschette befestigen. Fett oder Verunreinigungen von den Manschetten-Montagenuten rund um das Gehäuse entfernen. Die Manschette durch Entfernen des Vinylbands aufweiten und beide Manschettenenden (D) in die Montagenuten am Zahnstangengehäuse einsetzen.