## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-27 |

Position im 4. Gang

- Das Servoventil wird mit Hydraulikdruck beaufschlagt, so daß der Rückwärtsgangwähler mit dem Zahnrad 4. Gang der Nebenwelle in Eingriff gebracht wird, wenn der Wählhebel im Vorwärtsfahrbereich steht (Positionen , , und ).
- Auch die Kupplung 4. Gang wird mit Hydraulikdruck beaufschlagt, dann bringt die Kupplung 4. Gang das Zahnrad 4. Gang der Hauptwelle mit der Hauptwelle in Eingriff.
- Das Zahnrad 4. Gang der Hauptwelle treibt das Zahnrad 4. Gang der Nebenwelle an, das wiederum die Rückwärtsgangwählernabe an der Nebenwelle antreibt.
- Kraft wird zum Achsantriebsrad übertragen, das wiederum das Achsabtriebsrad antreibt.

ZUR BEACHTUNG: Die Kupplung 1. Gang wird mit Hydraulikdruck beaufschlagt, da jedoch die Drehzahl des Zahnrads 4. Gang höher ist als die des Zahnrads 1. Gang, wird die Kraftübertragung vom Zahnrad 1. Gang an der Freilaufkupplung unterbrochen.

| DREHMOMENTWANDLER KUPPLUNG 4. GANG ZAHNRAD 4. GANG HAUPTWELLE ZUSATZWELLE HAUPTWELLE NEBENWELLE RÜCKWÄRTSGANGWÄHLERNABE RÜCKWÄRTSGANGWÄHLER ZAHNRAD 4. GANG NEBENWELLE ACHSABTRIEBSRAD ACHSANTRIEBSRAD

a a a