## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einstellung des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-347 |

Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) auf die Nut im Schaltzughalterungssockel (C) ausrichten, dann den Halter in den Sockel schieben. Das Schaltzugende (D) auf den Befestigungs-Gewindestift (E) fügen; dazu die Vierkantöffnung (F) auf das Vierkant-Formstück (G) am Ansatz des Gewindestifts ausrichten. Den Halter um eine Viertelumdrehung in Uhrzeigerrichtung drehen, um den Schaltzug zu sichern. ZUR BEACHTUNG: Zum Einbauen des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (H) verdrehen. Sicherstellen, daß das Schaltzugende (A) ordnungsgemäß am Befestigungs-Gewindestift (B) montiert ist. Korrekt montiert: Falsch montiert: Die Schaltzugenden liegen am Ansatz des Befestigungs-Gewindestifts auf. |  | Bei fehlerhafter Montage den Schaltzug vom Schaltzughalterungssockel entfernen und den Schaltzug neu montieren. Das Schaltzugende nicht auf den Befestigungs-Gewindestift fügen, solange sich der Schaltzug am Schaltzughalterungssockel befindet. Die Mutter aufsetzen und festziehen. Den 6,0mm-Stift, der zur Ausrichtung des Wählhebels verwendet wurde, entfernen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und sicherstellen, daß die A/T-Fahrbereichsanzeige dem Getriebe Fahrbereichsschalter folgt. Die Mittelkonsole, die Mittelkonsolenverkleidung und die zugehörigen Teile wieder anbringen (siehe Seite 20-73).