## Automatikgetriebe #### Einstellen des Schaltzugs | 14-86 |

Den Aschenbecher entfernen und die untere Abdeckung der Mittelkonsole ausbauen. Die Konsolenabdeckung des Wählhebels entfernen. Den Wählhebel in Position schalten. Die Verriegelungslasche (A) am Schaltzugendenhalter (B) herunterschieben. Die Schaltzugsperre (C) in der Mitte (D) mit einer spitzen Zange (E) halten und vom Schaltzugende und Schaltzugendenhalter entfernen. ZUR BEACHTUNG: Die Schaltzuglasche nicht mit einem Schraubendreher herausdrehen, hierdurch kann der Schaltzugendenhalter beschädigt werden. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Austragung (C) am Buchsenhalter zeigt dann in Ausbaurichtung. Den Halter verschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (D) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (E) und den Dämpfer (F) verdrehen. |  | Den Schaltzug bis zum Anschlag nach unten drücken und dann loslassen. Den Schaltzug um eine Stufe zurückziehen, so daß sich der Schaltzug in Position befindet. Die Zündung einschalten (II) und sicherstellen, daß die Positionsanzeigeleuchte aufleuchtet. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0 mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung an der Wählhebelbaugruppe hindurch in die Positionieröffnung am Wählhebelhalterungssockel einsetzen. Der Wählhebel wird in Position gesichert.

a a a