## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-8 |

Die Befestigungsschraube/-muttern der Getriebeaufhängungshalterung entfernen. M/T: A/T: |  | Darauf achten, daß die Flaschenzughalterungen korrekt positioniert sind. Den Flaschenzug auf volle Höhe anheben. Die Befestigungsschrauben der hinteren Aufhängung herausdrehen. Mit einem Markierstift Ausrichtmarkierungen auf den Referenzlinien (A) anbringen, die mit der Mitte der Befestigungsschrauben (B) des hinteren Zusatzrahmens bündig sind. Den vorderen Zusatzrahmen ausbauen.