## Kupplung #### Kupplung auswechseln | 12-11 |

Spezialwerkzeuge Kupplungszentrierdornsatz, 07PAF-0020000 Zahnkranzhalter, 07LAB-PV00100 oder 07924-PD20003 Druckplatte und Kupplungsscheibe ausbauen Mit einer Messuhr (A) die Höhe der Membranfederfinger überprüfen. Wenn die Höhe die Verschleißgrenze überschreitet, die Druckplatte auswechseln. Sollwert (Neu): 0,6 mm max. Verschleißgrenze: 0,8 mm |  | Die Spezialwerkzeuge anbauen. Um Verzug zu vermeiden, die Befestigungsschrauben (A) der Druckplatte über Kreuz in mehreren Schritten herausschrauben, dann die Druckplatte (B) abnehmen. Die Oberfläche (A) der Druckplatte auf Verschleiß, Risse und Lochfraß überprüfen. Die Finger der Membranfeder (B) auf Verschleiß im Bereich der Ausrücklagerkontaktfläche prüfen. a a a