## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Bremsen | 2-10 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Feststellbremshebel | Bei angewandter Zugkraft von 196 N zurückgelegter Weg |  | 7-8 Rastpositionen
Bremspedal | Pedalhöhe (ohne Teppich) |  | 184 mm
Spiel |  | 0,4 - 3,0 mm
Hauptzylinder | Spiel Kolben - Druckstange |  | 0 - 0,4 mm
Bremsscheibe | Dicke | Vorne | 24,9 - 25,1 mm | 23,0 mm
Hinten | 9,9 - 10,1 mm | 8,0 mm
Schlag |  | - | 0,10 mm
Parallelität |  | - | 0,015 mm
Bremsklötze | Dicke vorne |  | 11,0 - 11,7 mm | 1,6 mm
Dicke hinten |  | 8,3 - 9,0 mm | 1,6 mm
Bremskraftverstärker | Werte bei einer Pedalbelastung von 196 N | Vakuum, kPa | N | kPa
0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0)
294 (30, 66) | 1360 (13.9, 198)
66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 3600 (36.7, 522)
294 (30, 66) | 8980 (91.5, 1301)

a a a