## Zylinderkopf #### Zerlegung/Zusammenbau der Kipphebel und Wellen (Fortsetzung) | 6-17 |

ZUR BEACHTUNG:

- Teile nach dem Ausbau markieren, damit sie an den ursprünglichen Stellen wieder eingebaut werden können.
- Kipphebelwellen und Kipphebel überprüfen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-38).
- Bei Wiederverwendung müssen die Kipphebel an der ursprünglichen Position eingebaut werden.
- Beim Aus- bzw. Einbau der Kipphebelbaugruppe die Nockenwellenhalterschrauben nicht herausdrehen. Die Schrauben halten die Halter, die Federn und die Kipphebel auf der Welle.
- Vor dem erneuten Zusammenbau alle Teile mit Lösungsmittel reinigen, abtrocknen und Kontaktpumpte schmieren.

Motor D17A8:

| HÜLSE Der Buchstabe "B" ist auf den Kipphebel eingestanzt. EINLASSKIPPHEBEL B EINLASSKIPPHEBELWELLE EINLASSKIPPHEBELARM A Der Buchstabe "A" ist auf den Kipphebel eingestanzt FEDER NOCKENWELLENHALTER Nr. 1 AUSLASSKIPPHEBELARM A Der Buchstabe "A" ist auf den Kipphebel eingestanzt AUSLASSKIPPHEBELWELLE Der Buchstabe "B" ist auf den Kipphebel eingestanzt FEDER AUSLASSKIPPHEBELARM B NOCKENWELLENHALTER Nr. 5. NOCKENWELLENHALTER Nr. 4 NOCKENWELLENHALTER Nr. 3 NOCKENWELLENHALTER Nr. 2