## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-120 |

Den Stecker IDi (A) vom Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite (B) abziehen. Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 8 und des Steckers U2o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Mit Schritt 8 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 8 und Nr. 15 des Steckers U2o prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite oder SRS-Einheit defekt; den Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite auswechseln. Wenn die Störung dann noch vorhanden ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln.