## Wellen und Kupplungen #### Überprüfung des Spiel des Zahnrads 4. Gang der Nebenwelle | 14-198 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Das Nebenwellengetriebegehäuselager ausbauen (siehe Seite 14-177). Die O-Ringe von der Nebenwelle abnehmen. Kupplung 3. Gang (A), Keilscheibe (B), Drucknadellager (C), Zahnradhülse 3. Gang (D), Nadellager (E), Zahnrad 3. Gang (F), Drucknadellager (G), Zahnrad 2. Gang (H), 28mm-Distanzhülse (I), Nadellager (J) und Zahnrad 4. Gang (K) auf die Nebenwelle (L) fügen. |  | Die Rückwärtsgangwählernabe (A) über die Nebenwelle (B) schieben und dann mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse in die korrekte Position pressen. Zahnradhülse Rückwärtsgang (A), Getriebegehäuselager (B), Zahnradhülse 1. Gang (C), Nadellager (D), Zahnrad 1. Gang/Freilaufkupplung/Parksperrenrad (E) und tellerförmige Federscheibe (F) an der Nebenwellen-Unterbaugruppe (H) montieren.