## Außenverkleidung #### Seitenschwellerverkleidung auswechseln | 20-9 |

1. Seitenschwellerverkleidung (A) abmontieren.

1. An der Hinterseite des Radkastens die Schrauben (B) ausdrehen.
2. An der Unterseite des vorderen Kotflügels mit einem Schneidmesser den Klebstreifen (C) der Verkleidung von der Karosserie entfernen. Dabei die Karosserie nicht verkratzen.
3. Spreizclips (D) entfernen.
4. Verkleidung nach vorne schieben und abheben. Die Seitenclips (E, F) bleiben in der Karosserie.
5. Die Seitenclips (E) durch Drehen um 45° aus der Karosserie entfernen.
6. Den Seitenclip (F) mit einem Clipentferner abnehmen. Dabei die Karosserie nicht verkratzen.

1. Falls erforderlich, die Schrauben (G) herausschrauben und die Verkleidungshalterungen (H) von der Verkleidung abbauen.

1. Beschädigte Clips ersetzen.

a a a