## Schaltgetriebe #### Zerlegung der Nebenwelle (Fortsetzung) | 13-33 | Überprüfung der Nebenwelle

1. Das 3 Gangrad (A) auf Stahlklötzen (B) abstützen, dann die Nebenwelle (E) mit einer Presse (C) und einem Aufsatz (D) aus dem 3. Gangrad herauspressen. |  | Die Oberflächen von Zahnrad und Lager auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen, dann die Nebenwelle an den Stellen A, B und C messen. Unterschreitet die Nebenwelle an einer Stelle die Verschleißgrenze, die Nebenwelle durch eine neue ersetzen. Sollwert:
   A (Kugellager-Oberfläche): | 24,980 – 24,993 mm
   C (Nadellager-Oberfläche): | 37,984 – 38,000 mm
   D (Kugellager-Oberfläche): | 34,000 – 34,015 mm
   Verschleißgrenze: | A: 24,93 mm
   | B: 37,934 mm
   | C: 33,95 mm
2. Beide Enden der Nebenwelle abstützen und die Nebenwelle auf Schlag überprüfen. Zum Messen des Schlags die Nebenwelle um zwei komplette Umdrehungen drehen. Überschreitet der Schlag die Verschleißgrenze, die Nebenwelle durch eine neue ersetzen.
   Sollwert: | 0,02 mm
   Verschleißgrenze: | 0,05 mm