## Spiegel #### Auswechseln des Rückspiegels | 20-36 |

2. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig die Dachhimmelkappe (A) durch Lösen der Haken (B) entfernen. Dabei die Kappe und den Dachhimmel (C) nicht zerkratzen. Zunächst die Schraube lösen und dann den Rückspiegel (A) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
Der Einbau des Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  |