## Kühlsystem #### Wasserpumpe prüfen | 10-5 | Wasserpumpe auswechseln

Antriebsriemen abbauen (siehe Seite 4-25). Wasserpumpenriemenscheibe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Auf leichtgängige Bewegung prüfen. Dichtung auf Anzeichen von Undichtigkeit prüfen. Ein geringfügiger Flüssigkeitsaustritt aus der Entlüftungsöffnung (A) ist normal. |  | Antriebsriemen abbauen (siehe Seite 4-25). Kühlmittel ablassen (siehe Seite 10-6). Kurbelwellenriemenscheibe abbauen (siehe Seite 6-12). Ölkühleranschlussleitung (A) abbauen, daraufhin die sieben Befestigungsschrauben der Wasserpumpe herausschrauben. Wasserpumpen (B) ausbauen. Die Nut des O-Rings und die Passfläche zum Kühlmittelverteiler überprüfen und reinigen. Die Wasserpumpe mit neuen O-Ringen in umgekehrter Reifenfolge des Ausbaus einbauen. Verschüttetes Kühlmittel aufwischen. Kurbelwellenriemenscheibe anbauen (siehe Seite 6-12). Kühlsystem wieder mit Kühlmittel befüllen und entlüften, wobei das Heizungsventil geöffnet sein muss (siehe Seite 10-6). a a a