## ABS-Bauteile #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-58 |

Abrufen von ABS-DTCs (Modell KK, KX) Vorgehensweise mit dem Honda-PGM-Tester: Bei ausgeschalteter Zündung den Honda-PGM-Tester (A) an der 16P-Datenübertragungsstecker (DLC) (B) unter der Armaturentafel auf der Fahrerseite anschließen. Dann die Zündung einschalten (II) und die Anweisungen auf dem PGM-Tester zur Anzeige der DTCs auf dem Bildschirm befolgen. Nach dem Bestimmen des DTC siehe die Fehlercode-(DTC-)Tabelle. ZUR BEACHTUNG: Ausführliche Informationen können dem Bedienungshandbuch für den Honda-PGM-Tester entnommen werden. |  | Vorgehensweise mit DLC-Klemmenkasten: Bei ausgeschalteter Zündung den DLC-Klemmenkasten (A) an den 16P-Datenübertragungsstecker (DLC) (B) unter der Armaturentafel auf der Fahrerseite anschließen. Die Stecker des Überbrückungskabels (C) in die Buchsen Nr. 1 und Nr. 12 des DLC-Klemmenkastens stecken, dann den Schalter drücken. Die Zündung einschalten (II).