## Alarmanlage #### Eingangstest am Steuergerät der Alarmanlage (Fortsetzung) | 22-257 |

4. Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Eingangstests keine Störungen vermuten lassen, mit Schritt 5 fortfahren.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
B8 | WHT/RED | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
B7 | WHT/BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 5 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
A11 | YEL | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Offener Stromkreis im Kabel
B16 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G502 oder G501: 5-Türer) Offener Stromkreis im Kabel
B13 | BLK/YEL | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Die Kontrollampe sollte dann aufleuchten. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Instrumentenbaugruppe defekt Offener Stromkreis im Kabel
B2 | GRN | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Die Alarmanlagenhupe muß ertönen | Durchgebrannte Sicherung Nr. 7 (15 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Alarmanlagenhupenrelais defekt Alarmanlagenhupe defekt Offener Stromkreis im Kabel
B4 | BLU/RED | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Scheinwerfer müssen aufleuchten | Scheinwerferrelais 1 oder 2 defekt Offener Stromkreis im Kabel
B5 | BLU | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Schlußleuchten müssen aufleuchten. | Schlußleuchtenrelais defekt Offener Stromkreis im Kabel
B9 | RED/WHT | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G503) Stereoanlage defekt Offener Stromkreis im Kabel
A6 | LT GRN/BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
A17 | BLU/ORN | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
B1 | RED/YEL | Zündschalter auf START (III) | Den Motor anlassen | Anlasserabschaltrelais defekt Offener Stromkreis im Kabel
B14 | GRN/RED | Zündung AUS | An Masse legen: Die Blinkerleuchten müssen aufleuchten. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 5 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Blinkersignalschalter defekt Blink-/Warnblinkrelais defekt Offener Stromkreis im Kabel
B6 | GRN/YEL | Zündung AUS

5. Die Stecker wieder am Steuergerät der Alarmanlage anschließen und am entsprechenden Stecker die folgenden Eingangstests durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß der interne Schaltkreis des Steuergeräts defekt sein.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
A20 | GRN | Fahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Fahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Fahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen
A9 | LT GRN/ RED | Beifahrertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Beifahrertürschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
Beifahrertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
B15 | GRN/WHT | Linke Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Türschalter hinten links defekt Offener Stromkreis im Kabel
Linke Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.
A19 | GRN/WHT | Rechte Hintertür offen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: max. 1 V dürfen anliegen. | Türschalter hinten rechts defekt Offener Stromkreis im Kabel
Rechte Hintertür geschlossen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: min. 5 V müssen anliegen.