## Formgebung #### Richten des beschädigten Bereichs | 2-6 |

Die betreffenden Teile ausbauen. ZUR BEACHTUNG: Siehe das Werkstatthandbuch. Die Rahmenrichtbank an die Fahrzeugkarosserie ansetzen. Das Türschwellerblech ist flanschlos ausgeführt, um ein Umformen durch Herausziehen zu ermöglichen. Zum Verankern des Fahrzeugs die Horizontal-Flanschschweißstellen verwenden. STÜTZPUNKTE (Aufbockversteifung) Die beschädigten Bereiche herausziehen und richten. Eine Last an den beschädigten Bereich anlegen und den Bereich herausziehen, bis er nahezu die ursprüngliche Form aufweist. Nicht weiter herausziehen als nötig. |  | Überprüfen, ob das betroffene Karosserieteil mehr oder weniger wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht wurde. Die Originalposition anhand der Karosseriemaßzeichnungen überprüfen.