## Mirrors #### Auswechseln des Spiegelhalters - Großer Spiegel | 20-172 |

An der Unterseite des Spiegels, die Bohrungsdichtung (A) entfernen und die Schraube (B) herausdrehen. Den Spiegelhalter (A) und den Stellantrieb (B) herausziehen, indem die Haken (C) gelöst werden. Die Kabelfarben und die Anschlußpositionen der Klemmen (D) notieren und die Klemmen vom Stellantrieb abziehen, dann den Spiegelhalter mit dem Stellantrieb abnehmen. |  | Der Einbau des Spiegelhalters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Darauf achten, daß die Klemmen korrekt eingesteckt sind. Den Stellantrieb auf einwandfreie Funktion prüfen.