## Ventilgehäuse #### Zerlegung/Überprüfung und Zusammenbau des Servogehäuses | 14-94 |

1. Alle Teile sorgfältig mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trocknen. Alle Kanäle ausblasen.
2. Das Ventilgehäuse als eine Baugruppe auswechseln, wenn Teile verschlissen oder beschädigt sind.
3. Während des Zusammenbaus alle Teile mit Öl bestreichen.

   | SERVOGEHÄUSE Auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen. SERVOVENTIL/ SCHALTGABELWELLE O-RING Auswechseln SICHERUNGSRING RUCKDÄMPERKOLBEN 1. GANG RUCKDÄMPERKOLBEN 4. GANG SICHERUNGSRING ZUSATZ-RUCKDÄMPFERKOLBEN 3. GANG O-RING Auswechseln RUCKDÄMPFERKOLBEN 2. GANG

FEDERDATEN

Nr. | Feder | Sollwert (Neu): mm
|  | Drahtdurchm. | OD | Ungesp. Länge | Windungen
(1) | Ruckdämpferfeder 1. Gang | 2;1 | 16,0 | 89,1 | 16,2
(2) | Ruckdämpferfeder A 4. Gang | 2,6 | 17,0 | 88,4 | 14,2
(3) | Ruckdämpferfeder B 4. Gang | 2,3 | 10,2 | 51,6 | 13,8
(4) | Ruckdämpferfeder A 3. Gang | 2,8 | 17,5 | 94,3 | 15,9
(5) | Ruckdämpferfeder B 3. Gang | 2,1 | 31,0 | 38,2 | 2,6
(6) | Ruckdämpferfeder C 2. Gang | 2,2 | 14,5 | 68,0 | 13,9
(7) | Ruckdämpferfeder A 2. Gang | 2,4 | 29,0 | 39,0 | 2,9

a a a