## Öffner #### Auswechseln des Tankdeckel-Öffnerseilzugs | 20-265 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen.

1. Folgende Teile ausbauen:

- Vordertürschwellerverkleidung, rechte Seite (siehe Seite 20-206)
- Hintertürschwellerverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-206)
- Kofferraumseitenverkleidung, linke Seite (siehe Seite 20-208)

2. Gegebenenfalls den Teppich und den hinteren Bodenteppich zurückziehen (siehe Seite 20-212).
3. Den Tankedeckelöffnerseilzug (A) vom Öffner (B) abnehmen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-267).

   Lage der Befestigungen
   C : Dämpferband, 5 | D : Clip, 1

4. Das Dämpferband (C) abnehmen und den Clip (D) mit einem Clipabzieher entfernen.
5. Die Tankdeckelschloßfalle (E) durch Drehen um 90° aus der Karosserie entfernen.
6. Den Tankdeckelöffnerseilzug aus dem Fahrzeug herausnehmen. Den Seilzug nicht verbiegen.
7. Das Anbringen des Öffnerseilzugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; alle beschädigten Clips und das Dämpferband müssen ausgetauscht werden.