## SRS #### Airbag-Entsorgung (Fortsetzung) | 23-171 |

WARNUNG ! Nur für Deutschland In Deutschland darf das Auslösen von Airbag- und Gurtstraffer-Modulen außerhalb des Fahrzeuges nur von Personen mit einem Befähigungsschein nach dem Sprengstoffgesetz ausgeführt werden. Siehe dazu unser Rundschreiben TC-00-08-006/0 vom 28.06.2000.
Gurtstraffer: Den 2P-Stecker zwischen dem Gurtstraffer (A) und dem Bodenkabelbaum (B) abziehen. Den Sicherheitsgurt ganz herausziehen und abschneiden. |  | Alle Stecker abschneiden, die Enden abisolieren und die Krokodilklemmen der Zündvorrichtung (A) an die Kabel anschließen. Die Auslösevorrichtung mindestens 10 Meter entfernt vom Airbag aufstellen.