## VTEC/VTC-System #### VTEC-Magnetventil ausbauen/überprüfen | 11-108 | CMP-Sensor auswechseln

Den 2-poligen Stecker des VTEC-Magnetventils abziehen. Widerstand zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 des Steckers des VTEC-Magnetventils messen. Widerstand: 14 - 30 Ohm Liegt der Widerstand innerhalb des Sollwerts, die VTEC-Magnetventilbaugruppe (A) aus dem Zylinderkopf ausbauen und den VTEC-Magnetventilfilter (B) auf Verstopfung prüfen. Bei Verstopfung Magentventilfilter, Motorölfilter und Motoröl wechseln. |  | Luftfilter ausbauen (siehe Seite 11-126). Den 3-poligen Stecker des CMP-Sensors abziehen. CMP-Sensor (A) ausbauen. Das Teil in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus und mit einem neuen O-Ring einbauen. a a a