## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-131 |

Den Stecker O1i (A) von der OPDS-Einheit (B) abziehen. Die Zündung (II) 30 Sekunden lang einschalten, dann die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Kurzschluß zur Masse in der OPDS-Einheit; die OPDS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Sicherungsschaltkreis Nr. 9 (10A). Die Zündung ausschalten. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 8 und des Steckers O1i und Karosseriemasse prüfen. Er muß 0 -1,0 Ohm betragen. STECKER O1i Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Mit Schritt 18 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis im Bodenkabelbaum oder in der OPDS-Einheit oder schlechte Masse (G551). Wenn G551 in Ordnung ist, den defekten Kabelbaum auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Die Seiten-Airbagstecker (A) abziehen.