## Sitze #### Auswechseln des Rücksitz-Armstütze | 20-238 | Auswechseln der Sitzlehnenschloßfalle

3. Bei einigen Modellen: ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Die Armstütze ausbauen (A). Die Drehzapfenabdeckung (B) nach vorne herausziehen, dann ausbauen. Die Drehzapfenschraube (C) herausdrehen und die Wellenscheibe (D), die Dichtscheibe (E), die Nylonscheibe (F) und die Stiftschraube (G) entfernen. Die Armstütze und die Buchse (H) entfernen. Der Einbau der Armstütze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Die Sitzlehne ausbauen (siehe Seite 20-237). Den Sitzlehnenrahmen und die Lehnenabdeckung/das Lehnenpolster trennen (siehe Seite 20-239). Die Schrauben herausdrehen, dann die Sitzlehnenschloßfalle (A) vom Sitzlehnenrahmen (B) abnehmen und den Drehzapfenstift (C) des Verriegelungshebels (D) unter dem Sitzlehnenrahmen lösen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3 oder 2
Mit Lehnenverstellung: Mit Lehnenverstellung: Der Einbau der Schloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Sitzlehnen-Verriegelungen gut zu öffnen und zu verriegeln sind. Sicherstellen, daß die Sitzlehne gut zu verstellen ist.