## Heizung #### Ausbau und Einbau der Gebläseeinheit (Fortsetzung) | 21-55 |

5-Türer Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (siehe Seite 20-206), das linke Trittblech (siehe Seite 20-220) und das Handschuhfach entfernen (siehe Seite 20-220). Die Querbügel aus Kunststoff im Handschuhfach mit einer Zange im dargestellten Bereich durchschneiden. Den Querbügel aus Kunststoff herausnehmen und entsorgen. Die Schrauben herausdrehen und den Handschuhfachrahmen ausbauen. |  | Da ECM/PCM ausbauen (siehe Seite 11-3). Die Stecker (A) vom Gebläsemotor, vom Leistungstransistor oder vom Gebläsewiderstand abziehen, dann die Kabelbaumclips (B) und die Stecker (C) abnehmen. Die selbstschneidenden Schrauben und die Halterung (D) entfernen. Den Stecker (A) vom Umluftsteuermotor abziehen, dann den Kabelbaumclip (B) entfernen. Die Befestigungsmuttern und -schrauben lösen und dann die Gebläseeinheit (C) herausnehmen. Der Einbau der Einheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, daß keine Luftundichtigkeiten vorhanden sind.