## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-13 |

Die Befestigungssschraube (A) der Einstellplatte, die Kontermutter (B) und die Befestigungsschraube (C) herausdrehen. Dann den Servolenk-(P/S-)Rumpenriemen (D) und die Pumpe ohne Abziehen der Servolenkschläuche ausbauen. Den Generator ausbauen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-31). Den Klimaanlagen-(A/C-)Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) ausbauen. |  | Die Stecker des Motorkabelbaums und die Kabelbaumklemmen vom Ansaugkrümmer abziehen. Stecker des Leerlaufluftsteuer-(IAC-)Ventils Stecker des Drosselklappenwinkelgebers Stecker des Ansaugunterdruck-(MAP-)Sensors Stecker des Kraftstoffdampf-(EVAP-)Spülluftsteuermagnetventils Stecker des Kühlmitteltemperatur-(ECT-)Sensors Stecker des Kühlerlüfterschalters Stecker des CKP-Sensors Stecker des TDC-Sensors Abgasrückführungs-(EGR-)Stecker (Motor D17A9) Stecker des VTEC-Magnetventils (außer Motor D17A8) Stecker des VTEC-Öldruckschalters (außer Motor D17A8) Stecker des Öldrucksensors Den Motor mit einem Wagenheber abstützen und einen Holzblock unter die Ölwanne legen. Die obere Halterung ausbauen.