## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau des Getriebes | 14-331 |

Das alte Fett in der Schwungscheiben-Nabenkappe und den Schwungscheiben-Kerbverzahnungen entfernen. Unter Verwendung eines Lineals ca. 2,5 Gramm Höchsttemperatur-Schmierfett (Teile-Nr. 41211-PY5-305) auspressen. 40 mm herausgedrücktes Fett wiegt 1 Gramm. Das Innere der Schwungscheiben-Nabenkappe (A) mit der abgemessenen Menge Höchsttemperatur-Schmierfett füllen. Nicht mehr als 2,5 Gramm Fett einfüllen, da hierdurch das Getriebe beschädigt werden kann. |  | Die vordere Aufhängung am Schwungscheibengehäuse anbringen. Den Anlasser (A) am Schwungscheibengehäuse (B) montieren. Einen neuen Gummidichtring (C) auf die Eingangswelle (D) fügen und die 14mm-Paßstifte (E) in das Schwungscheibengehäuse einsetzen. Die Schwungscheibe (F) an der Eingangswelle montieren. Das Getriebe auf einen Getriebebock setzen und bis auf Motorhöhe anheben.