## Multiplex-Steuersystem #### Eingangstest am Multiplex-Steuergerät (Fortsetzung) | 22-279 |

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
X8 | WHT/BLK | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Zündschloßleuchte muß aufleuchten | Durchgebrannte Sicherung Nr. 3 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum LED durchgebrannt Offener Stromkreis im Kabel
O7 | GRN/RED | Deckenleuchten-, Leseleuchtenschalter in Mittelposition | An Masse legen: Die Deckenleuchte und die Leseleuchten müssen aufleuchten. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 3 (7,5 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Deckenleuchte oder Leseleuchten defekt Offener Stromkreis im Kabel
C11 | BLU | Unter allen Bedingungen | An Masse legen: Die Instrumentenleuchten müssen aufleuchten. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 2 (15 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Schlußleuchtenrelais defekt Offener Stromkreis im Kabel
F8 | GRN/RED | Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter unten | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Bremsflüssigkeitsstandschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
E10 | YEL | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Im Schlafmodus müssen 3 - 8 V und im Bereitschaftsmodus Batteriespannung anliegen. | Offener Stromkreis oder Kurzschluß im Kabel
K10 | WHT/GRN | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Im Schlafmodus müssen 3 - 8 V und im Bereitschaftsmodus Batteriespannung anliegen. | Offener Stromkreis oder Kurzschluß im Kabel